|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy**  **Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním**  1. a 2. emisní třídy, **jejichž provoz je od  1. 9. 2022 zakázán.**  Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Jaký kotel si lze z dotace pořídit a jak je dotace vysoká?  |  | | --- | | Kotel na biomasu s automatickými ručním přikládáním 95 % max. 130 tis. KčKotel na zemní plyn 95 % max. 100 tis. KčTepelné čerpadlo 95 % max. 130 tis. Kč |   Dotaci lze získat pouze na nový zdroj tepla zaregistrovaný v seznamu viz: <https://svt.sfzp.cz/>  **Kdo může o dotaci žádat?**  **Vlastník nemovitosti** vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.   * **Žadatel a všichni členové domácnosti** pobírají **starobní důchod nebo invalidní důchod 3.  stupně**. Příjmy domácnosti nebudou sledovány. * **Žadatel žijící v domácnosti s nižšími příjmy včetně mladých rodin s dětmi. Domácnost je tvořena osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.** Veškeré příjmy členů domácnosti musí být doloženy. * **Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let**. V případě spoluvlastnictví nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány. * **Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení**. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.     [**https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz**](https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz)  **Informační linka: 386 720 323** |  | **DOTAČNÍ PROGRAMY**  Pokud vlastníte zařízení, které je třeba vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnost dotačních programů na:  <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/>  <https://www.novazelenausporam.cz/>  <https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz>    **Nebo se informujte na krajském nebo obecním úřadě.**  **POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ KAŽDÉ 3 ROKY**   * Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem má každé 3 roky povinnost provést kontrolu tohoto zařízení. * Kontrolu Vám provede technik proškolený výrobcem Vašeho zařízení, kterého si můžete vyhledat zde: <https://ipo.mzp.cz/>. * Technik zkontroluje nastavení Vašeho zařízení, prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit úsporně a s co nejnižšími emisemi. Zároveň Vám může změřit vlhkost používaného dřeva a případně opravit drobné závady. * Také Vám sdělí, zda můžete kotel nadále provozovat i po 1. září 2022. |  |  | **Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3. třídy!**  Jak správně vytápět?  **Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.**  **Myslete na své zdraví  a buďte ohleduplní  ke svému okolí!**  **Sledujte:**  <https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/>  kotlikove-dotace-2022-zakladni-informace  <https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste>  [www.jakspravnetopit.cz](http://www.jakspravnetopit.cz). |

| **DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ**   * **Nadměrné uvolňování plynných a prachových škodlivých látek, které mají závažné dopady na lidské zdraví** (rakovina, astma, CHOPN, kardiovaskulární onemocnění, ohrožení zdravého vývoje dítěte, nádory, předčasná úmrtí atd.). * Škodlivé látky se nesprávným vytápěním uvolňují jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí (v případě krbů a kamen) a ovlivňují kvalitu života a zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí v okolí. * Obtěžování okolí zápachem.  NAOPAK KVALITNÍ VYTÁPĚNÍ PŘINESE  * **Nižší náklady na vytápění.** * **Snížení požárního rizika a zvýšení životnosti zařízení k vytápění a jeho příslušenství.** | **Jak správně provozovat spalovací zařízení v domácnostech**   1. **PALIVO**  * **Používejte jen palivo, které určil výrobce vašeho zařízení** (např. dřevo, pelety, hnědé či černé uhlí). Dodržte také druh dřeva – např. pouze tvrdé, nebo zrnitost uhlí, nelze volně zaměňovat černé uhlí za hnědé, které má jiné vlastnosti. * **Nespalujte v kamnech žádný odpad** (plasty, chemicky ošetřené dřevo – např. stará okna či jinak lakované dřevo, dřevotřísku, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, zbytky potravin apod.). Zakázáno je také spalovat hnědé uhlí energetické. * **Palivo správně skladujte** (u dřeva sušte nejméně 2 roky na zastřešeném místě). Vhodně usušené dřevo ušetří vaše náklady na vytápění! * **Nevhodné palivo či odpad vedou nejen k vyšším emisím, ale způsobují zanášení kotle i komínu**, mohou kotel poškodit a snižují jeho účinnost. Zvyšují se také náklady na palivo. Spalování nevhodného paliva může vést k požáru.  1. **SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ**  * **Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3. třídy** – zda váš kotel vyhovuje, zjistíte při pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu kotle. * **Pořizujte si pouze zařízení výkonově vhodné pro vámi vytápěný objekt – máte-li předimenzovaný kotel, doplňte ho o akumulační nádrž.** * **Instalujte své spalovací zařízení i s akumulační nádrží – uspoříte nejen emise, ale také energii a náklady za palivo.** * Instalaci a první nastavení svěřte odborníkům, případně nechte ověřit správnost v rámci tříleté kontroly. * **Pokud měníte spalovací zařízení, je povinnost provést vždy i revizi spalinových cest.** **Moderní kotle jsou velmi citlivé na správný tah komína.** | * **Zajistěte dostatečný přístup vzduchu k vašemu spalovacímu zařízení (do kotelny).**  1. **OBSLUHA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ**  * **Opravdu si přečtěte návod k použití a řiďte se jím**, provoz moderních kotlů i topidel vyžaduje precizní dodržení postupů a jejich svévolné porušování může vést jak k vyšším emisím, tak k poškození zařízení nebo dokonce k požáru. * Zatápění, přikládání a regulaci výkonu provádějte přesně dle postupů daných výrobcem. Pokud si nejste jisti, zeptejte se odborníka, který Vám provádí pravidelnou tříletou kontrolu. * Dodržujte předepsanou teplotu spalin. * Pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně (např. občas v krbu), mějte ohled na aktuální stav ovzduší a netopte v něm např. při smogových situacích. Pokud můžete při zhoršených podmínkách využít jiný, čistší zdroj tepla, udělejte to. Zplodiny se kumulují pod inverzní vrstvou a sami je pak dýcháte.  1. **ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A JEHO OBSLUHA**  * **Dbejte na čistotu spalinových cest** a pravidelně je kontrolujte (čistěte min. 2krát za rok, kontrolujte 1krát za rok). * **Dbejte na pravidelnou čistotu celého kotle**, především výměníkových ploch a jeho okolí, a to i u moderních kotlů. * Udržujte v dobrém stavu těsnění jednotlivých dvířek, nasávaný falešný vzduch může zhoršit spalování. * Nezasahujte sami do nastavení zdroje, např. při nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení rychlosti otáček ventilátoru apod. * **Nepřetápějte!** Udržujte teplotu obytných místností do 21°C. * Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být jednou za 3 roky zkontrolovány a nastaveny odborníkem, aby vydržely v bezvadném stavu. **V**hodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete snížit riziko vzniku požáru ve vaší domácnosti. |
| --- | --- | --- |