| **Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy** **Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním** 1. a 2. emisní třídy, **jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.**Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.Jaký kotel si lze z dotace pořídit a jak je dotace vysoká?

|  |
| --- |
| Kotel na biomasu s automatickým i ručním přikládáním 95 % max. 130 tis. KčKotel na zemní plyn 95 % max. 100 tis. KčTepelné čerpadlo 95 % max. 130 tis. Kč |

Dotaci lze získat pouze na nový zdroj tepla zaregistrovaný v seznamu viz: <https://svt.sfzp.cz/>**Kdo může o dotaci žádat?****Vlastník nemovitosti** vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.* **Žadatel a všichni členové domácnosti** pobírají **starobní důchod nebo invalidní důchod 3.  stupně**. Příjmy domácnosti nebudou sledovány.
* **Žadatel žijící v domácnosti s nižšími příjmy včetně mladých rodin s dětmi. Domácnost je tvořena osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.** Veškeré příjmy členů domácnosti musí být doloženy.
* **Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let**. V případě spoluvlastnictví nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
* **Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení**. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

[**https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz**](https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz)**Informační linka: 386 720 323** |  |  **DOTAČNÍ PROGRAMY**Pokud vlastníte zařízení, které je třeba vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnost dotačních programů na:<https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/><https://www.novazelenausporam.cz/><https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz> **Nebo se informujte na krajském nebo obecním úřadě.****POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ KAŽDÉ 3 ROKY*** Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem má každé 3 roky povinnost provést kontrolu tohoto zařízení.
* Kontrolu Vám provede technik proškolený výrobcem Vašeho zařízení, kterého si můžete vyhledat zde: <https://ipo.mzp.cz/>.
* Technik zkontroluje nastavení Vašeho zařízení, prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit úsporně a s co nejnižšími emisemi. Zároveň Vám může změřit vlhkost používaného dřeva a případně opravit drobné závady.
* Také Vám sdělí, zda můžete kotel nadále provozovat i po 1. září 2022.
 |  |  | **Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3. třídy!**Jak správně vytápět?**Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.****Myslete na své zdraví a buďte ohleduplní ke svému okolí!****Sledujte:** <https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/> kotlikove-dotace-2022-zakladni-informace <https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste>[www.jakspravnetopit.cz](http://www.jakspravnetopit.cz).  |

| **DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ*** **Nadměrné uvolňování plynných a prachových škodlivých látek, které mají závažné dopady na lidské zdraví** (rakovina, astma, CHOPN, kardiovaskulární onemocnění, ohrožení zdravého vývoje dítěte, nádory, předčasná úmrtí atd.).
* Škodlivé látky se nesprávným vytápěním uvolňují jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí (v případě krbů a kamen) a ovlivňují kvalitu života a zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí v okolí.
* Obtěžování okolí zápachem.

NAOPAK KVALITNÍ VYTÁPĚNÍ PŘINESE* **Nižší náklady na vytápění.**
* **Snížení požárního rizika a zvýšení životnosti zařízení k vytápění a jeho příslušenství.**

 | **Jak správně provozovat spalovací zařízení v domácnostech**1. **PALIVO**
* **Používejte jen palivo, které určil výrobce vašeho zařízení** (např. dřevo, pelety, hnědé či černé uhlí). Dodržte také druh dřeva – např. pouze tvrdé, nebo zrnitost uhlí, nelze volně zaměňovat černé uhlí za hnědé, které má jiné vlastnosti.
* **Nespalujte v kamnech žádný odpad** (plasty, chemicky ošetřené dřevo – např. stará okna či jinak lakované dřevo, dřevotřísku, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, zbytky potravin apod.). Zakázáno je také spalovat hnědé uhlí energetické.
* **Palivo správně skladujte** (u dřeva sušte nejméně 2 roky na zastřešeném místě). Vhodně usušené dřevo ušetří vaše náklady na vytápění!
* **Nevhodné palivo či odpad vedou nejen k vyšším emisím, ale způsobují zanášení kotle i komínu**, mohou kotel poškodit a snižují jeho účinnost. Zvyšují se také náklady na palivo. Spalování nevhodného paliva může vést k požáru.
1. **SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ**
* **Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3. třídy** – zda váš kotel vyhovuje, zjistíte při pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu kotle.
* **Pořizujte si pouze zařízení výkonově vhodné pro vámi vytápěný objekt – máte-li předimenzovaný kotel, doplňte ho o akumulační nádrž.**
* **Instalujte své spalovací zařízení i s akumulační nádrží – uspoříte nejen emise, ale také energii a náklady za palivo.**
* Instalaci a první nastavení svěřte odborníkům, případně nechte ověřit správnost v rámci tříleté kontroly.
* **Pokud měníte spalovací zařízení, je povinnost provést vždy i revizi spalinových cest.** **Moderní kotle jsou velmi citlivé na správný tah komína.**
 | * **Zajistěte dostatečný přístup vzduchu k vašemu spalovacímu zařízení (do kotelny).**
1. **OBSLUHA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ**
* **Opravdu si přečtěte návod k použití a řiďte se jím**, provoz moderních kotlů i topidel vyžaduje precizní dodržení postupů a jejich svévolné porušování může vést jak k vyšším emisím, tak k poškození zařízení nebo dokonce k požáru.
* Zatápění, přikládání a regulaci výkonu provádějte přesně dle postupů daných výrobcem. Pokud si nejste jisti, zeptejte se odborníka, který Vám provádí pravidelnou tříletou kontrolu.
* Dodržujte předepsanou teplotu spalin.
* Pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně (např. občas v krbu), mějte ohled na aktuální stav ovzduší a netopte v něm např. při smogových situacích. Pokud můžete při zhoršených podmínkách využít jiný, čistší zdroj tepla, udělejte to. Zplodiny se kumulují pod inverzní vrstvou a sami je pak dýcháte.
1. **ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A JEHO OBSLUHA**
* **Dbejte na čistotu spalinových cest** a pravidelně je kontrolujte (čistěte min. 2krát za rok, kontrolujte 1krát za rok).
* **Dbejte na pravidelnou čistotu celého kotle**, především výměníkových ploch a jeho okolí, a to i u moderních kotlů.
* Udržujte v dobrém stavu těsnění jednotlivých dvířek, nasávaný falešný vzduch může zhoršit spalování.
* Nezasahujte sami do nastavení zdroje, např. při nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení rychlosti otáček ventilátoru apod.
* **Nepřetápějte!** Udržujte teplotu obytných místností do 21°C.
* Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být jednou za 3 roky zkontrolovány a nastaveny odborníkem, aby vydržely v bezvadném stavu. **V**hodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete snížit riziko vzniku požáru ve vaší domácnosti.
 |
| --- | --- | --- |